В целях пожарной безопасности в жилых домах **НЕОБХОДИМО:**

1.Территорию приусадебного земельного участка, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями, а также участки, прилегающие к жилым домам и иным постройкам, своевременно очищать от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.

2. Перед началом отопительного сезона печи, камины и другие отопительные приборы и системы проверить и отремонтировать. Неисправные печи, камины и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

3. Печи, камины и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, без прогаров и

повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов).

4. Очищать дымоходы, печи и камины от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:

- одного раза в три месяца для отопительных печей;

- одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия;

- одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

5. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы,

необходимо побелить.

6. Пристройки и шкафы для газовых баллонов необходимо запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также иметь предупреждающие надписи “Огнеопасно. Газ”.

7. У входа в индивидуальные жилые дома, в которых применяются газовые баллоны, необходимо размещать предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью “Огнеопасно. Баллоны с газом”.

**При эксплуатации печного отопления запрещается:**

1. Топить печи имеющие трещины, а также неисправную дверцу топки.

2. Располагать топливо, другие горючие материалы и вещества на предтопочном листе, перекаливать печи, оставлять без присмотра топящиеся печи и камины, а также поручать надзор за ними малолетним детям.

**При использовании электроприборов:**

– помните, что нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы;

– не оставляйте включенные электроприборы без присмотра;

– эксплуатируйте электропровода и кабели только с целой изоляцией;

– используйте исправные розетки и рубильники;

– электроплитки и электрочайники должны находиться на подставках из негорючих материалов;

– чтобы не допустить перегрузки сети, старайтесь не включать в электрическую розетку одновременно несколько электрических приборов, особенно большой мощности;

– откажитесь от применения некалиброванных плавких вставок («жучков») в аппаратах защиты от перегрузки и короткого замыкания.

Во всех случаях для устранения выявленных неисправностей при эксплуатации электропроводок, электроприборов и оборудования, газового хозяйства, а также при устройстве печей и дымоходов не следует обращаться к случайным лицам, а обращаться в организации имеющие лицензию на тот или иной вид деятельности, пользоваться услугами квалифицированных специалистов.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону службы спасения «**01**», сотовая связь «**101**» со всех мобильных операторов. Также сохраняется возможность осуществить вызов одной экстренной оперативной службы по отдельному номеру любого оператора сотовой связи: это номера **102** (служба полиции), **103** (служба скорой медицинской помощи), **112 (**единая служба спасения).

«Пожарно-спасательная служба

Иркутской области»